W związku z planowanym uruchomieniem dostępu do internetu w nowym pomieszczeniu świetlicy, przylegającym do budynku szkoły, z którego zostanie wykonane przyłączenie sieci, przedstawiam orientacyjny zakres prac oraz materiały niezbędne do realizacji zadania.
Zakres prac:
· wykonanie połączenia sieciowego pomiędzy budynkiem szkoły a pomieszczeniem świetlicy, 
· wytyczenie i przygotowanie trasy prowadzenia okablowania, 
· wykonanie przewiertu/przejścia instalacyjnego pomiędzy pomieszczeniami, 
· montaż i prowadzenie okablowania sieciowego, 
· montaż gniazd sieciowych w świetlicy, 
· podłączenie do istniejącej infrastruktury sieciowej szkoły, 
· konfiguracja i uruchomienie dostępu do internetu, 
· wykonanie pomiarów oraz testów poprawności działania sieci. 
Materiały potrzebne do wykonania instalacji:
· [bookmark: _GoBack]kabel sieciowy ok. 200 m, 
· listwy instalacyjne lub peszle ochronne do prowadzenia przewodów, 
· gniazda sieciowe, 
· patchpanel lub switch sieciowy (w razie potrzeby rozbudowy istniejącej infrastruktury), 
· router lub punkt dostępowy Wi-Fi (jeżeli przewidziany jest dostęp bezprzewodowy), 
· wtyki i materiały montażowe, 
· elementy mocujące i zabezpieczające przewody, 
· materiały do wykonania przepustów i uszczelnień instalacyjnych. 
Całość prac może zostać wykonana poprzez rozbudowę istniejącej sieci szkolnej bez konieczności zamawiania odrębnego przyłącza internetowego.

