Dla pomieszczenia szkolnego o powierzchni 80 m² dobór ogrzewania elektrycznego i klimatyzacji zależy przede wszystkim od wysokości pomieszczenia, stopnia izolacji budynku oraz sposobu użytkowania. Dla typowej sali szkolnej można przyjąć następujące rozwiązania.
1. Ogrzewanie elektryczne
Przy standardowej wysokości sali (ok. 3 m) i przeciętnej izolacji budynku zapotrzebowanie na moc grzewczą wynosi zazwyczaj:
· 80–100 W/m² – budynek dobrze ocieplony, 
· 100–120 W/m² – budynek starszy, przeciętnie ocieplony. 
Dla sali o powierzchni 80 m² oznacza to zapotrzebowanie na moc około 8–10 kW.
Rekomendowane rozwiązanie
Najlepiej zastosować elektryczne grzejniki konwektorowe z elektronicznymi termostatami.
Przykładowa konfiguracja:
· 4 grzejniki po 2 kW (łącznie 8 kW) – dla dobrze ocieplonego budynku,

Grzejniki powinny posiadać:
· elektroniczny termostat, 
· programator tygodniowy, 
· zabezpieczenie przed przegrzaniem, 
· możliwość montażu ściennego. 
2. Klimatyzacja
Do sali o powierzchni 80 m² potrzebna jest klimatyzacja o mocy chłodniczej około:
· 7–8 kW. 
Najczęściej stosuje się:
Opcja 1 – jedna jednostka
· klimatyzator typu split o mocy 9,0 kW. 
Takie rozwiązanie zapewnia:
· równomierny rozkład temperatury, 
· cichszą pracę, 
· większy komfort użytkowników, 
· możliwość pracy tylko jednej jednostki przy częściowym wykorzystaniu sali. 
Przykładowe parametry klimatyzatora
· moc chłodnicza: 9 kW, 
· klasa energetyczna: minimum A++, 
· poziom hałasu jednostki wewnętrznej: poniżej 35 dB, 
· sterowanie Wi-Fi, 
· filtr antybakteryjny. 


